# Color Detection Example [[English]](./README.md)

目前该示例仅支持ESP32-S3-EYE开发板，若要使用其他开发板，需要自己修改按键输入逻辑配置。

## 如何使用示例

- 交互按键为Boot键，MENU键，PLAY键，UP键和DN键。
- 按下BOOT键：切换输出显示模式。
- 按下MENU：切换录入模式和检测模式。
- 按下PLAY键（录入模式）： 录入指示框内的颜色。
- 按下PLAY键（检测模式）： 删除最后一个被录入的颜色。
- 按下UP键（录入模式）： 增大指示框的尺寸。
- 按下UP键（检测模式）： 增大颜色检测过滤的最小色块的面积。
- 按下DN键（录入模式）： 减小指示框的尺寸。
- 按下DN键（检测模式）： 减小颜色检测过滤的最小色块的面积。
